{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["高清监控系统"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"高清监控系统","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[14,0,14,7],[15,0,15,8]]}
["物业升级管理服务之海心沙清水平台增加监控系统维护项目报价单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","综合单价","综合合价"]
[1,"模拟红外枪","英飞拓"," V5812IR-A8115P","1/3\" CMOS传感器\n高水平解析度：800TVL                                                                                                                                                                                                                                                      内置2.8~12mm变焦镜头\n红外距离40m\n12VDC电源供电\nIP66防护等级","台",2]
[2,"防水接线箱","国产","定制","300*350*150mm,含电源插座","个",2]
[3,"摄像机电源适配器","海康威视",null,"12V/2A","个",2]
[4,"BNC信号防雷器","国产","WA X/RJ45-NET-4T-48","网络部分\n工作电压Uc\n网络5V\n标称放电电流In 5kA（8/20μs）\n最大通流容量Imax 10kA（8/20μs）\n响应时间Ta 1ns\n插入损耗Ae 0.5dB\n接头形式BNC","套",2]
[5,"监控横臂杆","定制",null,"立杆钢材材质，伸长800mm","根",1]
[6,"监控立杆","定制",null,"L型立杆钢材材质，底部法兰厚度≥14mm，锌层厚度要达到3mm，防雷设计、使用时间不少于50000小时，2000mm（包避雷针）","根",1]
[7,"同轴视频线","国标",null,"75-5/128编","米",200]
[8,"电源线","国标",null,"RVV-3*1.0","米",150]
[9,"接地线",null,null,"双色线6平方","米",20]
[10,"PVC管槽","联塑",null,"直径25mm线管","米",150]
[11,"线管敷设管沟开挖长*宽*深度",null,null,"1.部位:草坪施工段（长*宽*深度：20m*0.2m*0.5m）\n2.管沟土方开挖及回填\n3.草坪修复\n4.建筑垃圾外运20km","米",20]
[12,"线管敷设管沟开挖",null,null,"1.部位:木板路面施工段（长*宽*深度：40m*3m*0.1m）\n2.木板路面拆除\n3.木板路面修复","米",40]
["合计："]
["备注：本报价清单采用总价包干报价形式，包括但不限于人工费、材料费、运输费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。"]
[{"$nulls":4},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]