{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]]}
["工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心完善2号馆商铺排水管项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[]
[1,"废水井","1.形状、尺寸、厚度:方井400*600mm、深度700mm  \n2.强度等级:C25混凝土\n3.井盖:400*600MM铸铁井盖\n","座",1]
[2,"室外塑料排水管(粘接)","1.室外塑料排水管(粘接)DN110\n2.材质：PVC","m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[3,"挖沟槽土方","1.挖沟深度30mm                            2.面层人行道地砖及台阶大理石砖30mm垫层破除","m2",{"$f":"25*0.6","v":{"v":15,"d":"15.00"}}]
[4,"回填土方","1.回填深度30cm                            ","m2",{"v":15,"d":"15.00"}]
[5,"人行道地砖更换","1.材质:人行道砖\n2.尺寸:250×125×60mm\n3.垫层材料品种、厚度、强度:水砂浆M5，厚30mm\n","m2",{"v":15,"d":"15.00"}]
[6,"大理石台阶踏步恢复","1.1000*400*30mm蒙古黑                               2.水泥砂浆M5找平，厚30mm","m2",{"$f":"4*0.4*1","v":{"v":1.6,"d":"1.60"}}]
[7,"大理石台阶踢步恢复","1.1000*150*30mm蒙古黑                              2.水泥砂浆M5找平，厚30mm","m2",{"$f":"4*1*0.15","v":{"v":0.6,"d":"0.60"}}]
[8,"蒙古黑地砖恢复","1.600*300*30mm蒙古黑                       2.水泥砂浆M5找平，厚30mm","m2",{"$f":"11*0.6*0.3","v":1.98}]
[9,"挖沟槽土方","1.挖沟深度30mm                            2.人行道地砖及绿化草清除","m2",{"$f":"12*0.3","v":{"v":3.6,"d":"3.60"}}]
[10,"室外塑料排水管(粘接)","1.室外塑料排水管(粘接)DN110\n2.材质：PVC","m",{"v":12,"d":"12.00"}]
[11,"回填土方","1.回填深度30cm                            ","m2",{"$f":"E13","v":{"v":3.6,"d":"3.60"}}]
[12,"人行道地砖更换","1.材质:人行道砖\n2.尺寸:250×125×60mm\n3.垫层材料品种、厚度、强度:水砂浆M5，厚30mm\n","m2",{"$f":"2*0.3","v":{"v":0.6,"d":"0.60"}}]
[13,"绿化草种植",null,"m2",{"$f":"E13-E16","v":{"v":3,"d":"3.00"}}]
[14,"材料运输",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[15,"垃圾清运",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]