{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[10,1,10,5]]}
["新中轴线临江大道隧道品质提升项目工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","单价","合价"]
[]
[1,"铲除涂料面","1.油漆铲除 天棚面抹灰面","m2","132.8"]
[2,"导流槽","1.材料品种、规格:304#不锈钢板1.2厚\n2.支架制作安装\n3.引下管排水孔制作*4个\n4.水槽的内表面涂防水油","m2","107.9"]
[3,"注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构","1.查勘确定渗漏部位\n2.凿缝、埋设注浆管、封缝、试压、配浆、注浆、封孔\n3.粉刷、清理工作面、余泥清运","m","18"]
[4,"钢支架","1.热镀锌方管主龙骨 40*40*2\n2.热镀锌方管主龙骨 40*20*1.2 \n3.L连接件 50*50*2.5","t","0.59"]
[5,"墙面装饰板","1.基层防火阻燃胶合板 12mm\n2.防火铝塑板饰面 δ4","m2","42.92"]
[null,"措施项目"]
[6,"活动脚手架","高度(m):6","m2","546"]
[null,"总计"]
[]
[{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]