{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["流花展贸中心空调机房维修翻新工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"流花展贸中心空调机房维修翻新工程量清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,7,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,7],[2,8,2,9],[4,5,4,7],[5,5,5,7],[6,5,6,7],[7,5,7,7],[8,5,8,7],[9,5,9,7],[10,5,10,7],[11,5,11,7],[12,5,12,7],[13,5,13,7],[14,5,14,7],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心空调机房维修翻新工程量清单"]
["工程名称：流花展贸中心空调机房维修翻新工程",{"$nulls":5},"\n","第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量",null,null,"金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价"]
[1,"070101049001","人工单项拆除 整体面层","1.人工拆除水泥砂浆地面层厚50mm内\n2.场内搬运，清理归堆","m2","36"]
[2,"070108024001","地面修补 水泥砂浆整体面层","1.垃圾积水清理、清理基层\n2.地面修补、刷水泥浆、找平抹面、磨光、补砂眼等。","m2","76.5"]
[3,"070108008001","水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面抹灰修补 立面","1.墙面清理、打磨、各种洞口修补\n2.综合考虑施工复杂环境","m2","228.5"]
[4,"011101005001","环氧树脂地坪漆","1.环氧树指地坪漆\n2.综合考虑施工复杂环境","m2","170"]
[5,"011406003001","满刮腻子","1.基层类型:墙面一般抹灰面 \n2.腻子种类:耐水粉腻子 \n3.刮腻子要求:满刮腻子两遍 \n4.综合考虑各种施工复杂环境","m2","683.59"]
[6,"011406001001","抹灰面油漆","1.基层类型:混凝土基层\n2.喷刷乳胶漆两遍\n3.综合考虑各种施工复杂环境","m2","182.09"]
[7,"070201335001","紫外线杀菌灯","1.名称:紫外线杀菌灯 \n2.型号:ZWXD-36 \n3.规格:36W","套","12"]
[8,"070201271001","塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170","1.材质:PVC阻燃线槽 \n2.规格:24*1.4\n3.配置部位:墙上","m","120"]
[9,"030411004001","配线","1.配线形式:管内穿线\n2.导线型号、材质、规格:BV-450／750V-2．5mm2\n3.敷设部位或线制:照明线路","m","440"]
[10,"030404034001","照明开关","1.紫外线杀菌灯双控开关\n2.安装方式：明装","个","8"]
[11,"粤050101017001","运输土石方","1.拆除废料、各种垃圾外运，运距30km内","m3","4.5"]
["合  计"]