{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[3,0,3,6],[13,0,13,6],[25,0,25,6],[28,0,28,6],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心2、8号机房备用空调主机维修及8号机房加装排风机项目工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量 单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"不含税单价","不含税合价"]
["一、2号空调机房1号主机1系统维修"]
[1,"空调系统检测","现场开机检测、查找故障","系统",1]
[2,"氮气系统吹洗、保压","1.名称：工业氮气                                                  2.工作内容说明：空调机组系统氮气吹洗、保压","系统",1,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"冷冻机油","1.型号：UX-300                                                                                                                                                  2.品牌：日立                                                                                                                                                            3.工作内容说明：加注冷冻机油","L",28,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"冷媒","1.型号：R410                            2.品牌：                                                                                                           3.工作内容说明：空调机组加注冷媒","KG",125,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"O型密封圈","1.型号：日立机组专用                                                                          2.更换油过滤器O型密封圈","个",1,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"系统抽真空","系统抽真空","系统",1,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"二次搬运","材料设备二次搬运","项",1]
[8,"机组各部件检查、紧固及清洁","机组各部件检查、紧固及清洁","系统",1,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"机组调试及检测","机组调试及检测","系统",1,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、8号空调机房增加管道排风机"]
[10,"排风机","1.名称：低噪声轴流通风机\n2.型号：SF-I-5#\n3.风量/功率：9300m3/h，0.75kw                                                                                                           4.工作内容：二次搬运、运距自行考虑，安装、检测调试","台",2]
[11,"开墙孔（洞）及填补修复","1.名称:开墙孔（洞）及填补修复\n2.规格:φ800mm\n3.墙体材质：标准砖墙\n4.开孔方式：机械钻孔","个",2]
[12,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号规格:RVV-4*4mm²\n3.材质:铜芯","m",60]
[13,"配管","1.名称:电线管\n2.材质:镀锌线管\n3.规格:TC40\n4.安装形式：明装","m",60]
[14,"配电箱","1.名称:控制箱\n2.规格:400*300*250\n3.材质:烤漆冷扎板\n4.安装方式:壁挂\n5.包含配件:32A断路器3P*1个，16A空气开关3P*2个,,时控器*2个；接线铜排*2个；指示灯*6，操作按钮*2个、配线及配线槽等","台",1]
[15,"铝合金散流器","1.名称:空调出风口\n2.材质:铝合金\n3.规格:600*600mm\n4.其他:成品外购、安装","个",1]
[16,"天花顶开孔（洞）及填补修复","1.名称:天花顶开孔（洞）及填补修复\n2.规格:580*580mm\n3.天花材质：石膏板\n4.开孔方式：机械切割","个",1]
[17,"空调出风口清洗及检修","1.名称:空调出风口清洗及检修\n2.规格:600*600mm\n3.材质:铝合金\n4.其他:清洗风口、拆装维修","个",2]
[18,"隔墙轻钢龙骨","1.名称:隔墙轻钢龙骨\n2.规格:100*50*5mm\n3.材质:镀锌簿钢板\n4.其他:清洗风口、拆装维修","m",60]
[19,"木板隔墙","1.名称:木板隔墙\n2.材质:木\n3.厚度:12mm\n4.其他:安装","㎡",45]
[20,"墙面一般抹灰","1.底层抹灰 各种墙面 15mm\n2.现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆(A10-1)\n3.墙面 抹平扫白","㎡",45]
["三、8号空调机房1号离心机维修"]
[21,"更换AP1控制板","1.名称:更换AP1控制板\n2.维修方式:更换\n3.其他:调试检测","块",1]
[22,"更换AP2控制板","1.名称:更换AP2控制板\n2.维修方式:更换\n3.其他:调试检测","块",1]
["四、措施费用"]
[23,"脚手架搭拆",null,"项",1]
[24,"施工弃料","拆除工程弃料，人工装车运输运距自行考虑","车",1]
[25,"安全文明管理费","安全文明施工、交通费、货物搬运、保险、垃圾清理等管理费","项",1]
["不含税费用合计（元）"]
["税金（税率   %）"]
["含税费用合计（元）"]