{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]]}
["工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心完善B通道东侧商铺电量项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[]
[1,"成品电箱（施耐德）","1、箱体尺寸：1000*800*200mm                          2、100A空气开关2个（380V）                             3、电表2个（380V）                                4、互感器6个","个",1]
[2,"成品电箱（施耐德）","1、箱体尺寸：500*400*200mm                          2、三相指示灯（380V）            3、100A空气开关1个（380V）                         ","个",2]
[3,"电缆敷设","1、明兴电缆ZC-YJV4*35+1*16","米",{"v":185.6,"d":"185.60"}]
[4,"桥架","1.型号、规格:100*100*1.0\n2.材质:镀锌\n3.类型:槽式电缆桥架","米",{"v":13.8,"d":"13.80"}]