{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6]]}
["工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[1,"焊接法兰阀门（拆除旧的后再安装新阀门）","1.类型：闸阀拆除后重新安装新阀门\n2.材质：铸钢\n3.规格、型号：DN150\n4.连接形式：法兰连接",null,"个","13"]
[2,"焊接法兰阀门（拆除旧的后再安装新阀门）","1.类型：闸阀拆除后重新安装新闸阀\n2.材质：铸钢\n3.规格、型号：DN100\n4.连接形式：法兰连接",null,"个","2"]
[3,"柱(梁)面装饰","1.石膏板隔墙开检修口\n2.面层：石膏板\n3.骨架：轻钢龙骨",null,"m2","18"]