{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,1,1,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心修缮14号馆办公室墙面项目"]
["工程名称:","流花展贸中心修缮14号馆办公室墙面项目"]
["序号","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程数量"]
[]
[]
["1","铲除原有渗水发霉墙面","1、铲除原有渗水发霉墙身\n2、打包装车清走\n","m2",160.2]
["2","墙面做防水层处理","1、底层做背水抗渗，利用UDO01高强度抗渗材料","m2",160.2]
[3,"内墙腻子批荡","1、立邦腻子批荡2次          2 、打磨2次          ","m2",160.2]
[4,"墙面油漆","1、立邦优质油漆底漆一遍，立邦优质油漆面漆3遍","m2",160.2]