{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,1,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[4,1,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
[]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","中心电房集水井整改项目"]
[1,"挖沉池（风炮打混泥土）1米*1米*1米","M3  ",1]
[2,"堵漏剂","㎡",5]
[3,"砌砖挡土墙（18㎝厚）（红砖）","㎡",4]
[4,"地面植筋与池边相连","根",5]
[5,"扎钢筋（50根10厘）及钉模板","㎡",5]
[6,"捣混泥土","㎡",5]
[7,"做黑豹涂膜防水(做三次）","㎡",5]
[8,"铺电线（2.5平方)及装控制箱(配置一主一备)（控制箱订做）","个",1]
[9,"安装止回阀（50管）","个",2,"全铜"]
[10,"安装清水泵（三相功率1.5kw)","台",2]
[11,"进退场及余泥清运费","车",1]
["二","1号馆3层部分区域整改"]
[1,"龙骨石膏板隔墙","㎡",60]
[2,"墙身扇灰及油墙面漆","㎡",218.6]
[3,"安装照明灯","盏",3]
[4,"铺电线(2.5平方线）","m",16]
[5,"线槽（25mm*12.5mm)","m",16]
[6,"打凿墙身","㎡",1]
[7,"维修门框及油漆","处",1]
[8,"指路牌(60cm*50cm三张60cm*25cm二张60cm*50cm一张30cm*20cm一张15cm*20cm二张","个",9]
[9,"封管口","处",5]
[10,"铺地板保护膜","㎡",27.3]
[11,"铺防水地毯（加厚）","㎡",64]
[12,"进退场及余泥清运费","车",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}