{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[4,0,4,4],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工 程 量 清 单"]
["工程名称：流花展贸中心7号馆五层新办公区空调机房提升项目"]
["序号","项目名称","规格/型号","计量 单位","工程量"]
[]
["一、空调风柜隔音"]
[1,"阻燃防火橡塑板材","厚度30mm","㎡",55]
[2,"配套专用胶水","820，粘接","桶",2]
[3,"附加材料",null,"项",1]
[4,"人工费用",null,"项",1]
["二、空调机房隔音"]
[5,"A级隔音防火材料","厚度60mm玻纤板","㎡",68]
[6,"隔墙轻钢龙骨","100*50*5","m",60]
[7,"隔音木板","2440×1220×10mmB级防火板","张",26]
[8,"附加材料",null,"项",1]
[9,"人工费用",null,"项",1]
[10,"安全文明管理费","安全文明施工、交通费、货物搬运、施工、保险、垃圾清理等管理费","项",1]