{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,0,19,2],[19,3,19,5]]}
["流花展贸中心采购和安装风帘机项目工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
["","8号馆安装风幕机","",null,"",""]
[1,"风幕机","1.名称:风幕机\n2.规格型号：长度2m\n3.安装方式：吊顶式",null,"台",2]
[2,"风幕机","1.名称:风幕机\n2.规格型号：长度1.2m\n3.安装方式：吊顶式",null,"台",1]
[3,"风幕机","1.名称:风幕机\n2.规格型号：长度1.5m\n3.安装方式：吊顶式",null,"台",10]
[4,"配线 WDZR-BVV-4","1.名称:配线\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:WDZR-BVV-4",null,"m",430]
[5,"镀锌钢管SC20","1.名称:配管\n2.材质:镀锌钢管\n3.规格:SC20\n4.配置形式:明敷",null,"m",260]
[6,"空气开关","1.名称:空气开关\n2.规格:DZ47-60/4P D32A",null,"个",3]
[7,"插座","1.名称:10A插座",null,"个",12]
["","2号馆、美宜家、艾菲尔安装风幕机","",null,"",""]
[8,"风幕机","1.名称:风幕机\n2.规格型号：长度1.8m\n3.安装方式：吊顶式",null,"台",4]
[9,"风幕机","1.名称:风幕机\n2.规格型号：长度1.5m\n3.安装方式：吊顶式",null,"台",8]
[10,"配线 WDZR-BVV-4","1.名称:配线\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:WDZR-BVV-4",null,"m",330]
[11,"镀锌钢管SC20","1.名称:配管\n2.材质:镀锌钢管\n3.规格:SC20\n4.配置形式:明敷",null,"m",216.3]
[12,"插座","1.名称:10A插座",null,"个",18]
[13,"脚手架搭拆","",null,"项",1]
["",null,null,""]