{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[20,1,20,2],[20,4,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心完善3号馆首层（迪卡侬区域北侧）设施项目工程量清单"]
[]
["序号","项目名称","","计量单位","工程量",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
[1,"楼板地面砼凿除（厚度8cm）","","m2",26.26,""]
[2,"地面铺贴块料800*800","","m2",24.5,""]
[3,"块料踢脚线（高度8cm）","","m",24.5,""]
[4,"吊顶天棚（硅化板）","","m2",24.5,""]
[5,"天棚预留口开洞","","个",2,""]
[6,"天棚腻子、乳胶漆（3遍）","","m2",135.6,""]
[7,"墙面拆除抹灰层","","m2",106,""]
[8,"墙面腻子、乳胶漆（ICI)","","m2",106,""]
[9,"防火门制安（甲级双扇防火门）","","m2",3.565,""]
[10,"安全出口指示牌","","套",3,""]
[11,"安全门出口指示牌","","套",2,""]
[12,"应急灯(3W)","","套",2,""]
[13,"大号LED筒灯(12W)","","套",12,""]
[14,"插座（二三插10安）","","个",7,""]
[15,"配线2.5mm2","","m",300,""]
[16,"消防喷淋头整改（DN25）","","个",4,""]