{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 流花展贸中心8号馆大门口飘台防水补漏项目工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
[1,"铲除旧的防水层","㎡",72,"高空作业"]
[2,"清洗","㎡",72]
[3,"做911防水涂膜（做三次）","㎡",72]
[4,"涂膜处铺设无纺布","㎡",72]
[5,"搭手脚架、拆脚主架","㎡",16]
[6,"清洗玻璃","㎡",35,"高空作业"]
[7,"拆除旧铜灯","个",26]
[8,"拆除旧射灯","个",20]
[9,"更换铜灯（6寸）","个",26]
[10,"更换射灯","个",20]
[11,"拆除5号馆外围线槽","m",34,"高空作业"]
[12,"拆除旧防火门","㎡",6.63]
[13,"扇灰及油漆（外墙）","㎡",8]
[14,"水泥沙批荡","㎡",3]
[15,"门框灌水泥沙浆","m",11.91]
[16,"闭门器","个",4]
[17,"安装防火门加钢化玻璃窗口（甲级）","㎡",6.63]
[18,"垃圾搬运费、垃圾处理费","车",1]