{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心迁移5号馆北面墙空调机项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量 单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价"]
[null,"一、拆除部分"]
[1,"分体空调","拆除，品牌：大金，规格：5P","台",3]
[2,"分体空调","拆除，品牌：格力，规格：3P","台",1]
[3,"分体空调","拆除，品牌：格力，规格：1P","台",1]
[4,"空调支架","拆除，","套",5]
[5,"冷媒回收","冷媒回收","台",5]
[null,"二、安装部分"]
[6,"分体空调","安装，品牌：大金，规格：5P","台",3]
[7,"分体空调","安装，品牌：格力，规格：3P","台",1]
[8,"分体空调","安装，品牌：格力，规格：1P","台",1]
[9,"不锈钢支架","型号:5匹,固定空调外机","套",3]
[10,"不锈钢支架","型号:3匹,固定空调外机","套",1]
[11,"不锈钢支架","型号:1匹,固定空调外机","套",1]
[12,"铜管","型号:Φ19*1,材质:紫铜","m",18]
[13,"铜管","型号:Φ12*0.8,材质:紫铜","m",18]
[14,"电缆线","品牌:珠江,RVV3*4","m",18]
[15,"电缆线","品牌:珠江,RVV2*1.5","m",18]
[16,"保温棉","品牌:华美,Φ19，厚13mm","m",18]
[17,"保温棉","品牌:华美,Φ12，厚13mm","m",18]
[18,"扎带","型号:60*63mm","卷",18]
[19,"顶爆","M12*130","粒",48]
[20,"螺丝","M12*70(含螺母垫片）","套",60]
[21,"U型卡箍","型号:1.5寸,材质：镀锌铁","个",25]
[22,"空调排水管带保温棉","型号:DN25,材质:PVC","台",5]
[23,"补充冷媒","补充冷媒","台",5]
[24,"空调机组调试检测、运行","5台,调试检测","台",5]
[25,"高空作业费","含高空作业费、保险费","台",5]
["总价（元）"]