{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,1,4,4],[8,1,8,4],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 流花展贸中心部分场馆天面及天面机房防水补漏项目工程量清单"]
[]
["序号","项目名称","单位","工程量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
[]
["一","1号馆天面采光井漏水"]
[1,"拆除采光机板规格（1.27m*1.08m)","块",90,null,null,"高空作业"]
[2,"更换采光框架规格（1.27m*1.08m)","块",90,null,null,"铝合金"]
[3,"8厘卡布隆阳光板","㎡",123.5,null,null,"白色透明"]
["二","7号馆天台南边5号中央机房雨棚损坏"]
[1,"拆除隔热雨棚","㎡",30,null,null,"锌铁皮厚度0.5mm             二块铁皮中间挟泡沫"]
[2,"更换隔热雨棚","㎡",30,null,null,"锌铁皮厚度0.5mm             二块铁皮中间挟泡沫"]
[3,"做911防水涂膜（做三次）","m",18]
[4,"涂膜处铺设无纺布","m",18]
[5,"钢化白玻璃（5厘）","㎡",0.6]
[6,"垃圾搬运费、垃圾处理费","车",1]
["总价（元）"]