{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,2,2],[8,1,8,2],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[35,1,35,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["花城汇中C区负一层东侧真空垃圾压缩站加装水泵工程量报价表"]
["序号","项目名称","型号规格","单位","数量","不含税单价","不含税合价","备注"]
[null,"拆除旧设备"]
[1,"污水池开凿混凝土","200*200*400","项",1,null,null,"打凿混凝土"]
[2,"池壁批荡混凝土","含水泥、沙、石","项",1,null,null,"现场混凝土"]
[3,"边框制作安装","国标镀锌角钢4*4","m",4,null,null,"现场安装"]
[4,"镀锌井盖","1000*1000","个",1,null,null,"网格"]
[5,"混凝土及泥土清运",null,"项",1,null,null,"装袋清运"]
[null,"新污水泵及管道线管安装"]
[1,"304不锈钢液污水泵","流量Q(m³/h) :15，                                    扬程H(m) :20，                                   电动机功率(kw) :2.2 ，                                           型号 :50WQ15-20-2.2","台",2]
[2,"控制柜","一控二","台",1,null,null,"定制"]
[3,"耦合装置","材质：铸铁，规格：DN50","套",2]
[4,"耦合装置导轨","DN50","套",2]
[5,"橡胶板止回阀","公称直径DN(mm)：50            公称压力PN(MPa)：1.6                                   阀体材质：球墨铸铁            密封面材料：橡胶               连接方式：法兰式","个",2]
[6,"软密封闸阀","公称直径DN(mm)：50            公称压力PN(MPa)：1.6                               阀体材质：球墨铸铁                                      密封面材料：橡胶                                         传动方式：手动                                    连接方式：螺纹式","个",2]
[7,"橡胶软接","连接方式：法兰连接                                        公称直径DN(mm)：50                             公称压力PN(MPa)：1.6","个",2]
[8,"U-PVC给水管道","规格：DN80，                   公称压力：1.6MPa","米",46]
[9,"U-PVC给水管道","规格：DN50，                          公称压力：1.6MPa","米",4]
[10,"法兰","材质：PVC，规格：DN50","套",6]
[11,"法兰","DN80","套",2,null,null,"U-PVC"]
[12,"弯头90°","DN50","个",3,null,null,"U-PVC"]
[13,"弯头90°","DN80","个",2,null,null,"U-PVC"]
[14,"弯头45°","DN80","个",5,null,null,"U-PVC"]
[15,"三通","80*50","个",1,null,null,"U-PVC"]
[16,"直通","DN80","个",15,null,null,"U-PVC"]
[17,"角钢支架制作安装","国标镀锌角钢4*4","套",34]
[18,"脚手架搭拆及费用",null,"项",1]
[19,"电缆","名称：污水泵电源电缆敷设                                                       规格：ZR-YJV3*4+1*2.5","米",86]
[20,"线管敷设","1.名称:镀锌线管\n2.安装部位:室内\n3.规格:Φ25\n4.安装形式:固定墙面\n5.其它附件","米",86]
[21,"镀锌钢管","1.名称:钢管\n2.安装部位:室内\n3.介质:污水\n4.材质、规格:DN100\n5.连接形式:沟槽连接\n6.水压及泄漏试验\n7..其它附件","项",1]
[22,"沟槽三通","1.名称:异径三通\n2.安装部位:室内\n3.介质:污水\n4.材质、规格:DN100*80\n5.连接形式:沟槽连接\n6.水压及泄漏试验\n8.其它附件","个",1]
[23,"沟槽法兰","1.名称:法兰\n2.安装部位:室内\n3.介质:污水\n4.材质、规格:DN100\n5.连接形式:沟槽连接\n6.水压及泄漏试验\n7.其它附件","个",1]
[24,"管道安装","1.名称：联塑U-PVC安装","米",50]
[25,"不含税费用合计"]
[26,"税费（税率   %）"]
[27,"含税费总价"]
[]
[{"$nulls":4},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]