{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,2,2],[9,1,9,2],[24,1,24,2],[39,1,39,5],[40,1,40,5],[41,1,41,5]]}
["海心沙电房空调维修工程量报价表"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","工程量","不含税单价","不含税合价"]
["一","负1楼弱电房约克数码涡多联机维修"]
[1,"空调系统检测","现场开机检测、查找故障","系统",1]
[2,"系统检漏","1.系统充注氮气                                                                                                                                                    2.系统检查漏点                                                                                                                                                           3.漏点修复","系统",1]
[3,"系统保压","系统充注氮气保压 ","项",1]
[4,"系统抽真空","系统抽真空","项",1]
[5,"加灌冷媒","1.品牌:杜邦，                       2.型号:R22                                    3.系统加注冷媒","kg",30]
[6,"系统调试","机组调试及检测、运行","系统",1]
["二","负1楼弱电房精密空调艾默生空调维修"]
[7,"空调系统检测","现场开机检测、查找故障","系统",2]
[8,"系统检漏","1.系统充注氮气                                                                                                                                                    2.系统检查漏点                                                                                                                                                           3.漏点修复","系统",2]
[9,"拆除压缩机","1.品牌:谷轮,                                                                                                                                                                    2.型号:VR190KS-TFP-522                                                                                                                     3.拆除及外运清理","台",1]
[10,"拆除过滤器","拆除及外运清理","个",2]
[11,"系统清洁排空","加注氮气吹洗管道系统及排空","项",1]
[12,"安装压缩机","1.品牌:谷轮,                               2.型号:VR190KS-TFP-522                                                                                                                     3.更换压缩机、冷媒系统连接安装、油路系统连接安装、电路系统连接安装等","台",1]
[13,"油过滤器","1.品牌:艾默生                        2.型号:048225                                3.更换过滤器","个",1]
[14,"干燥过滤器","1.品牌:艾默生                        2.型号:                           3.更换过滤器","个",1]
[15,"铜管焊接","系统铜管管路烧焊连接","处",4]
[16,"系统氮气吹洗及保护","焊接时加注氮气吹洗及保护管路系统","项",1]
[17,"系统保压","系统充注氮气保压 ","系统",2]
[18,"系统抽真空","系统抽真空","系统",2]
[19,"加灌冷媒","1.品牌:杜邦                       2.型号:R22                                    3.系统加注冷媒","kg",90.8]
[20,"系统调试","机组调试及检测、运行","系统",2]
["三","负1楼变压房格力空调维修"]
[21,"空调系统检测","现场开机检测、查找故障","系统",1]
[22,"系统检漏","1.系统充注氮气                                                                                                                                                    2.系统检查漏点                                                                                                                                                           3.漏点修复","项",1]
[23,"拆除压缩机","1.品牌:三洋,                               2.型号:CSDP205H02B                            3.拆除及外运清理","台",1]
[24,"拆除过滤器","拆除及外运清理","个",2]
[25,"系统清洁排空","加注氮气吹洗管道系统及排空","项",1]
[26,"安装压缩机","1.品牌:格力                               2.型号:QXS-F428N050                                                                                                                     3.更换压缩机、冷媒系统连接安装、油路系统连接安装、电路系统连接安装等","台",1]
[27,"安装油过滤器","1.名称:安装油过滤器                        2.更换过滤器","个",1]
[28,"安装干燥过滤器","1.名称:安装干燥过滤器                        2.更换过滤器","个",1]
[29,"铜管焊接","系统铜管管路烧焊连接","处",2]
[30,"系统氮气吹洗及保护","焊接时加注氮气吹洗及保护管路系统","项",1]
[31,"系统保压","系统充注氮气保压 ","项",1]
[32,"系统抽真空","系统抽真空","项",1]
[33,"加灌冷媒","1.品牌:杜邦                       2.型号:R22                                    3.系统加注冷媒","kg",5]
[34,"系统调试","机组调试及检测、运行","系统",1]
[35,"不含税费用合计"]
[36,"税费（税率   %）"]
[37,"含税费总价"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]